Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (http://www.data.gouv.fr/Licence-Ouverte-Open-Licence).

Journal officiel du 01/07/2017
fusion sur lit de poudre

Domaine : MATÉRIAUX
Définition : Procédé 	de fabrication additive dans lequel l’objet 	est obtenu par la 	fusion sélective 	de 	certaines 	zones d’un lit de poudre.
Note : L’énergie 	thermique nécessaire à la fusion sur lit de poudre est 	notamment fournie par un faisceau laser ou un faisceau d’électrons.
Voir aussi : fabrication additive, frittage par laser
Équivalent étranger : powder bed fusion (en)