Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 22/09/2000
antiripage, n.m.
Synonyme : compensation de force centripète
Domaine : AUDIOVISUEL-ACOUSTIQUE
Définition : Procédé destiné à compenser la tendance d'un bras de lecture à se rapprocher du centre du disque.
Note : Ce procédé n'est nécessaire que pour les bras de lecture phonographique non tangentiels.
Équivalent étranger : antiskating
Source : révision de l'arrêté du 10 octobre 1985