Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 22/09/2000
correction physiologique
Domaine : AUDIOVISUEL-ACOUSTIQUE
Définition : Sur un amplificateur de haute fidélité, dispositif permettant de relever le niveau sonore d'une bande de fréquences, des graves aux aiguës.
Note : 
1. La correction physiologique se fonde sur un spectre préétabli adapté à la physiologie de l'oreille humaine. 
2. Le synonyme « contour » est aujourd'hui désuet.
Équivalent étranger : loudness
Source : révision de l'arrêté du 5 octobre 1984