Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 22/09/2000
équilibreur avant-arrière
Forme abrégée : équilibreur, n.m.
Domaine : AUDIOVISUEL-ACOUSTIQUE
Définition : Dans un système de reproduction sonore, par exemple un autoradio, dispositif de réglage permettant de doser le niveau acoustique entre les haut-parleurs avant et arrière.
Note : Un équilibreur (en anglais : balance) est aussi utilisé en stéréophonie.
Voir aussi : balance
Équivalent étranger : fader
Source : révision de l'arrêté du 24 janvier 1983