Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 22/09/2000
ampli-syntoniseur, n.m.
Domaine : AUDIOVISUEL-ACOUSTIQUE
Définition : Élément de chaîne électro-acoustique intégrant simultanément la fonction de syntoniseur et celle d'amplificateur dans la gamme des fréquences audibles (audiofréquences).
Note : Le terme « ampli-tuner » ne doit pas être employé.
Voir aussi : audiofréquence, syntoniseur
Équivalent étranger : receiver
Source : révision de l'arrêté du 24 janvier 1983