Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 22/03/2026
imagerie à large plage de luminosité, loc.n.f.
Abréviation : ILPL
Synonyme : imagerie à large plage dynamique, loc.n.f.
Domaine : AUDIOVISUEL-ARTS/Photographie
Définition : Technique photographique ou vidéo qui consiste à produire une image ou une séquence vidéo ayant une plage de luminosité étendue, par la combinaison automatique de prises de vue obtenues par rafale à variation.
Note : L’imagerie à large plage de luminosité permet par exemple d’obtenir des images dont tous les détails sont visibles, même si les contrastes sont importants.
Voir aussi : rafale à variation
Équivalent étranger : high dynamic range, HDR (en), high dynamic range imaging, HDRI (en)