Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 22/09/2000
paillette, n.f.
Domaine : DÉFENSE-TÉLÉDÉTECTION SPATIALE
Définition : Type de réflecteur léger utilisé en grand nombre pour former des nuages destinés à leurrer les radars et les autodirecteurs de missiles.
Note : La paillette peut se présenter sous forme d'aiguille, de bandelette ou de ruban métallique ou métallisé.
Voir aussi : autodirecteur
Équivalent étranger : chaff, rope, window
Source : révision de l'arrêté du 12 août 1976