Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 22/07/2007
béton précontraint
Abréviation : BP
Domaine : HABITAT ET CONSTRUCTION/Matériaux de construction
Définition : Béton soumis à un effort permanent de compression au moyen d'armatures mises en tension avant toute application de charges.
Note : Cette compression permanente est destinée à compenser les tractions résultant de l'application de charges sur le béton.
Équivalent étranger : prestressed concrete