Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 22/07/2007
pont-cadre, n.m.
Forme abrégée : cadre, n.m.
Domaine : HABITAT ET CONSTRUCTION
Définition : Pont en béton, généralement de faibles dimensions, dont le tablier, les piédroits et le radier forment une structure d'un seul bloc.
Note : En l'absence de radier, le pont est appelé « pont-portique ».
Équivalent étranger : rigid-framed bridge