Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 06/07/2017
soufflante, n.f.
Domaine : AÉRONAUTIQUE
Définition : Roue de compresseur à basse pression d’un réacteur à double flux, généralement utilisée comme premier étage de compression et entraînée par une turbine.
Note : Une soufflante permet d’améliorer les performances du moteur d’un aéronef.
Voir aussi : réacteur à double flux, soufflante carénée, soufflante non carénée
Équivalent étranger : fan
Attention : Cette publication annule et remplace celle du Journal officiel du 22 septembre 2000.