Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 22/04/2023
échange entre véhicules et réseau électrique, loc.n.m.
Forme développée : système d'échange entre véhicules et réseau électrique, loc.n.f.
Abréviation : VRE

Domaine : TRANSPORTS ET MOBILITÉ-ÉNERGIE/Électricité
Définition : Système de transfert bidirectionnel d’énergie entre les batteries de véhicules électriques en stationnement et le réseau électrique desservant un bâtiment ou un quartier, qui permet de réinjecter de l’électricité des batteries dans le réseau en période de pointe de consommation, et de recharger ces batteries pendant les heures creuses.
Équivalent étranger : vehicle-to-building, vehicle-to-grid, V2G (en)