Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 25/06/2024
navire porte-barges, loc.n.m.
Abréviation : NPB
Forme abrégée : porte-barges, n.m.
Domaine : TRANSPORTS ET MOBILITÉ/Transport maritime
Définition : Navire conçu pour transporter des barges de marchandises non conteneurisées, qu’il embarque et met à l’eau par ses propres moyens, sans avoir besoin d’accoster.
Note : <div>1. Le navire porte-barges permet de desservir des ports sans profondeur ni infrastructures adaptées.</div><div>2. Le navire porte-barges assure l’embarquement et la mise à l’eau des barges soit au moyen d’équipements à bord tels des portiques, des grues ou des rampes, soit en s’immergeant.</div><div>3. On trouve aussi les termes « navire kangourou », « porte-chalands » et « porte-allèges ».</div>
Équivalent étranger : barge carrier, lighter aboard ship, LASH (en)
Attention : Cette publication annule et remplace celle du terme « porte-barges » au Journal officiel du 22 septembre 2000.