Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 24/08/2025
robot manutentionnaire, loc.n.m.
Synonyme : robot de manutention, loc.n.m.
Domaine : AMÉNAGEMENT ET URBANISME-TRANSPORTS ET MOBILITÉ
Définition : Engin à guidage automatique qui manutentionne des marchandises dans un entrepôt ou sur une plateforme grâce à une technologie embarquée.
Note : Le robot manutentionnaire peut être guidé par une ligne magnétique fixée au sol, un laser intégré ou un système de géolocalisation.
Voir aussi : robot livreur
Équivalent étranger : automated guided vehicle, AGV (en), handling robot