Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 22/09/2000
gicleur d'incendie
Forme abrégée : gicleur, n.m.
Domaine : HABITAT ET CONSTRUCTION
Définition : Dispositif fixe, généralement sensible à la chaleur, conçu pour réagir à une température prédéterminée en libérant un flux d'eau réparti uniformément au niveau du sol.
Note : D'autres facteurs de détection, tels que la teneur en CO2, sont aussi utilisés.
Équivalent étranger : sprinkler head, sprinkler (en)
Source : révision de l'arrêté du 17 février 1986