Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 22/09/2000
réseau logique programmable
Domaine : ÉLECTRONIQUE/Composants électroniques
Définition : Réseau de portes aux connexions matérialisées par des points d'interconnexion pouvant être ouverts par fusion ou court-circuités par apport de métal.
Voir aussi : porte
Équivalent étranger : programmable logic array, PLA (en), programmable logic device, PLD (en)
Source : révision de l'arrêté du 29 avril 1992