Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 20/04/2007
antémémoire, n.f.
Synonyme : mémoire cache
Domaine : INFORMATIQUE
Définition : Mémoire très rapide, intercalée entre le processeur et la mémoire principale, que l'ordinateur consulte avant d'interroger la mémoire principale et qui, fournissant les parties de programme et les données les plus utilisées dans le traitement en cours, permet de réduire la durée de celui-ci.
Note : La capacité de l'antémémoire est un des éléments déterminants de la puissance de l'ordinateur.
Voir aussi : cache
Équivalent étranger : cache memory, cache storage
Attention : Cette publication annule et remplace celle des termes « mémoire d'accès rapide » et « antémémoire » au Journal officiel du 22 septembre 2000.