Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 01/04/2015
mémoire flash
Domaine : ÉLECTRONIQUE
Définition : Mémoire non volatile à semiconducteurs dont le contenu est modifiable par blocs de cellules de mémoire, ce qui augmente la vitesse d’écriture.
Note : 
1. La mémoire flash ne supporte généralement qu’un nombre limité d’écritures.
2. La mémoire flash peut servir de mémoire morte ou de mémoire vive.
Voir aussi : cellule de mémoire, disque dur hybride, disque statique à semiconducteurs, mémoire morte, mémoire non volatile, mémoire vive, répartition de l'usure
Équivalent étranger : flash memory