Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 22/02/2026
coefficient de biotope, loc.n.m.
Forme développée : coefficient de biotope par surface (CBS), loc.n.m.
Synonyme : coefficient de végétalisation, loc.n.m.
Domaine : AMÉNAGEMENT ET URBANISME
Définition : Proportion des surfaces non imperméabilisées ou écoaménageables, favorables à la biodiversité, pondérées selon leur nature, par rapport à la surface totale du terrain faisant l’objet d’une opération de construction ou d’aménagement.
Note : <div>  1. Les surfaces prises en compte dans le calcul du coefficient de biotope, qui peuvent être, par exemple, des surfaces de pleine terre, des espaces verts sur dalle, des sols semi-perméables, des toitures végétalisées ou des murs végétalisés, sont pondérées différemment selon leur nature. </div><div>2. Si le document d’urbanisme le prévoit, un coefficient de biotope minimal doit être respecté pour obtenir une autorisation d’urbanisme. </div>
Voir aussi : biodiversité, surface écoaménageable