Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 18/06/2008
tokamak, n.m.

Domaine : NUCLÉAIRE/Fusion
Définition : Dispositif de confinement d'un plasma thermonucléaire par configuration magnétique toroïdale, qui combine l'action d'un champ magnétique principal créé par un ensemble de bobines en forme de tore axisymétrique à celle d'un champ secondaire créé par un courant électrique traversant le plasma.
Voir aussi : configuration magnétique toroïdale, courant autogénéré, disruption, extinction du plasma, fusion par confinement magnétique, fusion thermonucléaire, génération de courant, stellarateur
Équivalent étranger : tokamak