Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 14/10/2025
temps de confinement de l'énergie, loc.n.m.
Domaine : NUCLÉAIRE/Fusion
Définition : Indicateur instantané de la qualité du confinement de l’énergie du plasma, qui s’obtient en faisant le rapport entre l’énergie cinétique de l’ensemble des particules du plasma confiné et l’énergie que ce plasma perd par unité de temps.
Note : <div>  1. Le temps de confinement de l’énergie ne doit pas être confondu avec la durée pendant laquelle le plasma est maintenu confiné.</div><div>2. Le temps de confinement de l’énergie est de l’ordre de la seconde pour la fusion magnétique et de l’ordre de quelques centaines de picosecondes pour la fusion inertielle. </div>
Voir aussi : confinement amélioré, fusion par confinement inertiel, fusion par confinement magnétique
Équivalent étranger : confinement time