Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 21/12/2013
accident BORAX
Domaine : NUCLÉAIRE/Fission
Définition : Accident caractérisé par une interaction violente entre du combustible métallique fondu et l’eau de refroidissement du circuit primaire, elle-même consécutive à une augmentation brutale de réactivité.

Note : 
1. L’accident BORAX peut conduire à une explosion de vapeur.
2. « BORAX » est le nom du réacteur expérimental dans lequel s’est produit le premier accident de ce type.
Voir aussi : explosion de vapeur
Équivalent étranger : BORAX accident [BORAX est l'abréviation de BOiling water ReActor eXperiment]