Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 23/04/2016
forme géométrique sûre
Synonyme : géométrie sûre langage professionnel
Domaine : NUCLÉAIRE
Définition : Configuration spatiale d’un milieu contenant des matières fissiles, des absorbants, des modérateurs et des réflecteurs, qui est déterminée de façon à prévenir tout accident de criticité en retenant les hypothèses les plus défavorables.
Voir aussi : accident de criticité, masse critique minimale, modérateur, réflecteur de neutrons
Équivalent étranger : safe geometry