Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (http://www.data.gouv.fr/Licence-Ouverte-Open-Licence).

Journal officiel du 02/02/2023
lissage par double polarisation, loc.n.m.
Abréviation : LDP

Domaine : NUCLÉAIRE/Fusion
Définition : Lissage optique qui consiste à transformer un faisceau laser présentant une polarisation unique en un faisceau présentant deux polarisations orthogonales.
Note : Le lissage par double polarisation peut être complémentaire du lissage par dispersion spectrale.
Voir aussi : attaque directe, attaque indirecte, fusion par confinement inertiel, lissage optique, lissage par dispersion spectrale
Équivalent étranger : polarization smoothing (en), PS (en)