Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 02/02/2023
grappe-poison, n.f.

Domaine : NUCLÉAIRE/Fission
Définition : Ensemble fixe de crayons absorbants maintenus par une araignée, qui, placé dans les tubes-guides d’un assemblage combustible d’un réacteur à eau sous pression, permet de limiter le flux neutronique dans le voisinage de cet assemblage.
Voir aussi : araignée, assemblage combustible, crayon, grappe de commande, grappe-bouchon, poison neutronique, réacteur à eau sous pression
Équivalent étranger : burnable poison rod assembly