Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 02/02/2023
dosimètre passif, loc.n.m.
Domaine : NUCLÉAIRE
Définition : Dosimètre dont la lecture ne peut être faite qu’en différé, après l’exposition.
Note : Le dosimètre passif nécessite la mise en œuvre d’équipements de lecture pour connaître la dose reçue.
Voir aussi : ceinture de criticité, dose, dosimètre, dosimètre actif
Équivalent étranger : passive dosemeter, passive dosimeter