Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (http://www.data.gouv.fr/Licence-Ouverte-Open-Licence).

Journal officiel du 26/09/2023
fusion magnéto-inertielle, loc.n.f.
Abréviation : FMI

Domaine : NUCLÉAIRE/Fusion
Définition : Fusion par confinement inertiel dans laquelle un champ magnétique externe augmente le confinement des particules alpha et accroît ainsi le nombre de réactions de fusion.
Voir aussi : allumage par point chaud, attaque directe, attaque indirecte, chauffage alpha, fusion par confinement inertiel
Équivalent étranger : magnetized target fusion (en), MTF (en), magneto inertial fusion (en), MIF (en)