Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 26/09/2024
bassin d'enceinte, loc.n.m.
Synonyme : mur d'eau, loc.n.m. langage professionnel
Domaine : NUCLÉAIRE/Fission
Définition : Bassin rempli d’eau dans lequel se trouve l’enceinte métallique de confinement de certains petits réacteurs modulaires à eau sous pression.
Note : Le bassin d’enceinte permet d’évacuer la chaleur résiduelle du réacteur dans certaines situations incidentelles ou accidentelles.
Voir aussi : enceinte de confinement, petit réacteur modulaire, puissance résiduelle
Équivalent étranger : reactor pool, water wall