Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 03/04/2014
vapoextraction en réseaux croisés
Forme abrégée : vapoextraction croisée
Domaine : PÉTROLE ET GAZ/Production
Définition : Procédé de vapoextraction mettant en œuvre des conduits d’injection de vapeur et des drains de récupération d’huile disposés en réseaux croisés orthogonaux.

Voir aussi : sable bitumineux, vapoextraction
Équivalent étranger : cross SAGD, cross steam assisted gravity drainage (en), XSAGD (en)