Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 19/09/2018
sable bitumineux
Synonyme : sable asphaltique
Domaine : PÉTROLE ET GAZ/Production
Définition : Sable imprégné de bitume, dont le gisement, selon ses caractéristiques, en particulier sa profondeur, peut être exploité par des techniques minières ou par vapoextraction.
Voir aussi : pétrole non conventionnel, vapoextraction, vapoextraction en réseaux croisés
Équivalent étranger : bituminous sand, tar sand