Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 19/09/2018
pose par déroulage
Synonyme : pose en déroulé
Domaine : PÉTROLE ET GAZ/Production
Définition : Technique de pose en mer d’une conduite rigide ou flexible préalablement enroulée sur un support flottant.
Note : Lorsque la conduite est rigide, elle est enroulée sur une bobine dont le diamètre atteint plusieurs dizaines de mètres.
Voir aussi : pose en J, pose en S, pose par remorquage
Équivalent étranger : reeling, reel-laying