Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 20/05/2020
amarrage unipoint
Synonyme : amarrage en un point

Domaine : PÉTROLE ET GAZ/Forage-Production
Définition : Système d’amarrage qui relie un navire à une bouée elle-même ancrée au fond de la mer.
Voir aussi : amarrage multipoint, système d'amarrage à tourelle
Équivalent étranger : single buoy mooring, SBM (en), single-buoy mooring, SBM (en), single point mooring, SPM (en), single-point mooring, SPM