Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 20/05/2020
rampe de pose
Synonyme : élinde, n.f.
Domaine : PÉTROLE ET GAZ/Forage-Production
Définition : Rampe utilisée lors de l’immersion d’une conduite pour soutenir et orienter cette dernière au début de son trajet entre la barge de pose et le fond de la mer.
Note : L’utilisation d’une rampe de pose intervient lors d’une pose en J ou d’une pose en S.
Voir aussi : pipeline, pose en J, pose en S
Équivalent étranger : stinger