Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 14/01/2023
colonne montante, loc.n.f.
Domaine : PÉTROLE ET GAZ/Production
Définition : Élément de liaison fond-surface rigide, généralement en acier, dans lequel les fluides circulent selon un mouvement ascendant.
Note : L’usage de la colonne montante est réservé à des profondeurs d’eau inférieures à 400 mètres.
Voir aussi : liaison fond-surface, ligne d'écoulement
Équivalent étranger : riser
Attention : Cette publication annule et remplace celle du Journal officiel du 25 novembre 2006.