Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 14/01/2023
ligne d’intervention, loc.n.f.
Domaine : PÉTROLE ET GAZ/Production
Définition : Fil d’acier qui est utilisé pour descendre et remonter un outil ou un équipement dans un puits d’hydrocarbures.
Note : L’outil peut être un calibreur, l’équipement une vanne d’obturation.
Équivalent étranger : slickline, slick wireline