Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 27/08/2026
éolienne à axe vertical, loc.n.f.
Forme abrégée : éolienne verticale, loc.n.f.
Domaine : ÉNERGIE-ENVIRONNEMENT
Définition : Éolienne dont l’axe de rotation est vertical et fixe, et qui est conçue pour fonctionner quelle que soit la direction du vent.
Note : Le rotor d’une éolienne à axe vertical peut, par exemple, être mû par des moulinets selon le principe de l’anémomètre.
Voir aussi : éolienne à axe horizontal
Équivalent étranger : vertical axis wind turbine, VAWT (en)