Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 27/08/2026
éolienne posée en mer, loc.n.f.
Domaine : ÉNERGIE-ENVIRONNEMENT
Définition : Éolienne qui est supportée par une structure fixe reposant au fond de la mer et reliée par des câbles à une sous-station électrique ou par des hydrogénoducs sous-marins à un réseau terrestre d’hydrogène.
Note : Une éolienne posée en mer repose sur une jaquette, un monopieu ou une structure gravitaire.
Voir aussi : électrolyseur en mer, éolienne flottante en mer, hydrogénoduc, jaquette, jonction d'atterrage, monopieu, structure gravitaire
Équivalent étranger : fixed offshore wind turbine, installed offshore wind turbine