Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 27/08/2026
effet de sillage éolien, loc.n.m.
Forme abrégée : effet de sillage
Domaine : ÉNERGIE-ENVIRONNEMENT
Définition : Perturbation du flux d’air se produisant en aval d’une éolienne, qui entraîne une augmentation de la turbulence et une diminution de la vitesse du vent.
Note : 
1. L’effet de sillage éolien réduit l’énergie cinétique du vent, donc la production d’énergie des éoliennes situées en aval, tout en augmentant leur fatigue mécanique. <div>2. L’effet de sillage éolien contribue à l’effet de barrière des éoliennes. </div>
Voir aussi : effet de barrière des éoliennes
Équivalent étranger : wake behind the turbine, wake effect, wind wake effect