Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 22/09/2000
cône d'ablation
Domaine : SPATIOLOGIE/Thermique
Définition : Bouclier thermique en forme de cône, dont l'ablation participe à la protection d'un engin spatial contre l'échauffement cinétique.
Note : 
1. Le synonyme « cône érodable » est désuet.
2. L'expression « pointe érodable » est déconseillée.
Voir aussi : ablation, bouclier thermique
Équivalent étranger : ablating cone, ablating nosecone
Source : révision de l'arrêté du 12 janvier 1973