Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 31/12/2005
stabilisation sur trois axes
Forme abrégée : stabilisation trois axes
Domaine : SPATIOLOGIE/Véhicules spatiaux
Définition : Stabilisation de l'orientation d'un engin spatial à l'aide d'un système d'asservissement permettant de maintenir trois axes liés à l'engin dans des directions déterminées.
Voir aussi : micropesanteur, stabilisation d'orientation
Équivalent étranger : body-stabilization, three-axis stabilization