Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (http://www.data.gouv.fr/Licence-Ouverte-Open-Licence).

Journal officiel du 07/10/2012
moteur vernier

Domaine : SPATIOLOGIE/Propulsion
Définition : Propulseur de faible poussée, destiné à appliquer de fines corrections à la trajectoire d'un engin spatial.
Note : 1. Un moteur vernier peut être utilisé après l'arrêt du système de propulsion principal.
2. Le mot « vernier », du nom du mathématicien Pierre Vernier (1580-1637), désigne à l'origine un dispositif permettant d'affiner la lecture d'un instrument de mesure.
Voir aussi : étage vernier, moteur de croisière
Équivalent étranger : vernier engine (en), vernier motor (en)
Attention : Cette publication annule et remplace celle du <span style="font-style: italic;">Journal officiel</span> du 18 avril 2001.