Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (http://www.data.gouv.fr/Licence-Ouverte-Open-Licence).

Journal officiel du 22/09/2000
fluorodétecteur en raies de Fraunhofer

Domaine : TÉLÉDÉTECTION SPATIALE
Définition : Capteur passif destiné à détecter dans les raies de Fraunhofer la fluorescence de certaines cibles, excitée par le rayonnement solaire.
Équivalent étranger : Fraunhofer line discriminator, FLD
 
Source : révision de l'arrêté du 31 mars 1987