Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 06/06/2014
boulon pyrotechnique
Synonyme : boulon explosif
Domaine : AÉRONAUTIQUE-SPATIOLOGIE/Pyrotechnie
Définition : Boulon muni d’un dispositif pyrotechnique, dont la destruction sur commande entraîne la rupture de la liaison mécanique qu’il assurait.

Note : Les boulons pyrotechniques sont utilisés en particulier pour réaliser la séparation des étages d’appoint d’un lanceur.
Voir aussi : étage d'appoint, séparation pyrotechnique
Équivalent étranger : explosive bolt, pyrotechnic bolt, pyrotechnic fastener