Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 25/07/2015
jupe, n.f.
Domaine : AÉRODYNAMIQUE-SPATIOLOGIE/Structures
Définition : Élément de structure, généralement cylindrique ou tronconique, qui assure la continuité du profil aérodynamique d’un lanceur.

Note : La jupe contribue parfois à la transmission des efforts.
Voir aussi : rétreint
Équivalent étranger : skirt
Attention : Cette publication annule et remplace celle du Journal officiel du 31 décembre 2005.