Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (http://www.data.gouv.fr/Licence-Ouverte-Open-Licence).

Journal officiel du 22/09/2000
image de basse fréquence
Synonyme : image filtrée passe-bas langage professionnel

Domaine : TÉLÉDÉTECTION SPATIALE-SPATIOLOGIE
Définition : Image dont on ne conserve que les termes de basse fréquence d'une transformée de Fourier bidimensionnelle.
Voir aussi : image de haute fréquence
Équivalent étranger : low frequency image (en)