Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 22/09/2000
image de haute fréquence
Synonyme : image filtrée passe-haut langage professionnel
Domaine : TÉLÉDÉTECTION SPATIALE-SPATIOLOGIE
Définition : Image dont on ne conserve que les termes de haute fréquence d'une transformée de Fourier bidimensionnelle.
Voir aussi : image de basse fréquence
Équivalent étranger : high frequency image