Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 22/09/2000
angle d'irradiation
Domaine : TÉLÉDÉTECTION SPATIALE-SPATIOLOGIE
Définition : Angle défini par la verticale de la plateforme et l'axe principal du faisceau radar.
Note : 
1. Cet angle est complémentaire de l'angle de dépression.
2. Les termes « angle d'éclairage » et « angle de visée », parfois utilisés, sont moins rigoureux.
Voir aussi : angle d'inclinaison, angle de dépression
Équivalent étranger : illumination angle
Source : révision de l'arrêté du 25 septembre 1984