Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 22/09/2000
image topographique ambiguë
Domaine : TÉLÉDÉTECTION SPATIALE-SPATIOLOGIE
Définition : Image obtenue au moyen d'un radar à visée latérale et dans laquelle les distances-temps sont restituées comme des distances-temps horizontales, introduisant de ce fait une ambiguïté sur la topographie.
Voir aussi : distance-temps au sol, radar à visée latérale
Équivalent étranger : slant range image, slant-range image