Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 22/09/2000
lidar, n.m.
Domaine : TÉLÉDÉTECTION SPATIALE-SPATIOLOGIE
Définition : Capteur actif utilisant comme source émettrice un laser.
Note : 
1. Le terme « lidar » est l'acronyme de l'expression anglaise light detection and ranging, qui se traduit en français par « détection et télémétrie par la lumière ».
2. Le lidar est utilisé pour la mesure des distances, la détection et, éventuellement, la localisation de constituants des milieux rencontrés.
Voir aussi : lidar à diffusion de Mie, lidar à diffusion de Raman, lidar à diffusion de Rayleigh, lidar à effet Doppler, nettoyeur de capteurs
Équivalent étranger : lidar, light detection and ranging
Source : révision de l'arrêté du 31 mars 1987