Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 22/09/2000
lidar à diffusion de Mie
Forme abrégée : lidar Mie
Domaine : TÉLÉDÉTECTION SPATIALE-SPATIOLOGIE
Définition : Lidar atmosphérique utilisant la diffusion de Mie de son faisceau par les particules en suspension dans le milieu étudié.
Note : Aussi bien dans la troposphère que dans la stratosphère, les lidars à diffusion de Mie permettent d'étudier les aérosols et les poussières, les nuages dans leur constitution et leur géométrie, et d'établir leur répartition spatio-temporelle.
Voir aussi : lidar, lidar à diffusion de Raman, lidar à diffusion de Rayleigh, lidar à effet Doppler, lidar atmosphérique
Équivalent étranger : Mie-lidar