Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 22/09/2000
ombre de radar
Forme abrégée : ombre-radar, n.f.
Domaine : TÉLÉDÉTECTION SPATIALE-SPATIOLOGIE
Définition : Étendue de terrain non éclairée par l'onde radar émise, par suite de l'interception de tout ou partie du faisceau par un obstacle et de l'absence de diffusion atmosphérique.
Note : En présence d'un obstacle déterminé, la forme et la dimension de l'ombre de radar dépendent en particulier de l'angle de dépression du capteur et de la direction de vol et de plateforme.
Voir aussi : avers de pente en radar, revers de pente sous radar
Équivalent étranger : radar shadow
Source : révision de l'arrêté du 31 mars 1987